Tastsens.3 Komfort 2x KNX Gira F100 blanc [2032 112]
Tastsensor 3 Komfort 2x pour KNX
Gira F100
blanc brillant

Caractéristiques:
- Montage sur un coupleur de bus 3.
- Protection contre le démontage par vissage.
- Deux LED d?état multicolores par zone de commande.
- Capteur de température intégré pour la mesure et la retransmission de la
  température ambiante locale.
- Fonction de manette ou de touche réglable pour chaque zone de commande.
- Fonctions des manettes: commuter, varier, commande de store, transmetteur de
  valeur 1 octet, transmetteur de valeur 2 octets et poste secondaire
  d'ambiance.
- Fonction de touche: commuter, varier, commande de store, transmetteur de
  valeur 1 octet, transmetteur de valeur 2 octets, poste secondaire d'ambiance
  et poste secondaire de thermostat.
- Poste secondaire de régulateur : commutation de mode de fonctionnement avec
  priorité normale et élevée, choix défini d?un mode de fonctionnement,
  changement entre différents modes de fonctionnement, changement de l?état de
  présence, décalage de la valeur de consigne.
- Objet de verrouillage de différentes fonctions touches ou manettes.
- Affichage d'un message d'alarme par le clignotement de toutes les LED.
- La couleur de la LED d'état multicolore (rouge, vert, bleu) est configurable
  globalement ou respectivement séparément. Via le bus, on peut activer une
  fonction superposée, ce qui permet de modifier la couleur et l'information
  d'affichage de LED d'état individuelles selon la priorité.
- LED de fonctionnement en blanc.
- LED de fonctionnement MARCHE, ARRET, mise hors service automatique ou
  commutable via un objet.
- Objet de communication pour la commande de luminosité des LED d?état et de
  fonctionnement (par exemple pour la réduction de la luminosité dans les
  chambres à coucher la nuit)

Caractéristiques techniques:
KNX moyen: TP256
Température ambiante: -5°C à +45°C
Classe de protection: III

Indications :
- Marquage professionnel via le service de marquage Girawww.marking.gira.com.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2032 112 blanc brillant
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
