Coupleur de bus 3 sonde externe Module KNX [2009 00]
Module de coupleur de bus 3 avec connexion de sonde externe pour KNX
Appareils de commande pour KNX


Caractéristiques:
- Le coupleur de bus 3 permet d?établir la liaison entre le système KNX et un
  module d?application pour KNX.
- Le coupleur de bus 3 combiné à un module d?application forme une unité
  opérationnelle.
- Dans le projet ETS, cette unité est projetée sous la forme du programme
  d'application du module d'application.
- Il est de plus possible de raccorder un capteur de température sur le coupleur
  de bus 3 équipé d?une sonde externe. Un thermostat peut de la sorte prendre la
  température à un point de mesure supplémentaire.

Caractéristiques techniques:
KNX moyen: TP256
Raccordement KNX: Borne de raccordement et de dérivation
Classe de protection: III
Profondeur de montage: 25 mm
Température ambiante: -25°C à +55°C

Indications :
- Le capteur externe fonctionneuniquementen combinaison avec un Tastsensor 3
  Plus.

Etendue de la livraison:
- Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2009 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
