int.tirette disj. 2p s.gr. Module [0818 00]
Module interrupteur à tirette 10 AX 250 V~
Disjoncteur à 2 pôles
Modules encastrés, accessoires
Disjoncteur à 2 pôles (sans griffes de fixation)

Caractéristiques techniques:
Profondeur de montage: 30 mm
section de raccordement:
- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu?à: 2,5mm²
Puissance nominale:
- LEDi/ CFLi: 100 W

Indications :
- À raccorder aussi en éclairable.
- A condition que la livraison soit possible.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 0818 00 Disjoncteur à 2 pôles (sans griffes de fixation)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
