SCHUKO clap. serrure id. + ZI Mont.app. prot.eau gris [4569 30]
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec clapet, serrure et zone d'inscription (partie
inférieure et supérieure de boîtier)
avec serrures identiques
Montage apparent protégé contre l'eau IP44
gris

Caractéristiques:
- Avec bornes vissées.

Caractéristiques techniques:
section de raccordement:
- Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm²

Etendue de la livraison:
- Quatre clés sont comprises dans la livraison.
- Étiquette vierge fournie.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 4569 30 gris
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
