SCHUKO SP impr.WSV System 55 rouge [4453 108]
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts
accidentels (Safety Plus)
avec cache rouge et impression "WSV"
(autre alimentation de sécurité)
System 55
rouge brillant

Caractéristiques:
- Anneau de support mis à la terre.

Caractéristiques techniques:
Profondeur de montage: 32 mm
Propriétés des conducteurs: rigide et flexible
section de raccordement:
- Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm²
Température ambiante:
- protection renforcée contre les contacts accidentels: 0 °C à +45 °C

Indications :
- Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de
  mise à la terre
- Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon CEI
  60884-1.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 4453 108 rouge brillant
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
