Hotel-Card maakc. + N-klem Gira F100 z.wit [3140 70]
Hotel-Card-schakelaar 10 A 250 V~
Maakcontact 1-polig met N-klem
Gira F100
zuiver wit glanzend

Kenmerken:
- Schakelaarprogramma in de kleur zuiver wit glanzend, wippen met een groot
  oppervlak.
- Bij combinaties zijn geen middenstijlen zichtbaar.
- Breukvast, slagvast, krasbestendig, UV-bestendig materiaal voor verhoogde
  belasting.
- Halogeenvrij.
- Om een uniform ontwerp van het oppervlak te verkrijgen, zijn functies zoals
  deurcommunicatie, deurbesturing, automatische deuren,
  led-oriëntatieverlichting, deurmarkering, verpleegstersoproepsysteem en
  labelsysteem in het schakelaarprogramma geïntegreerd.
- De Hotel-Card-schakelaar met demontagebeveiliging kan bijvoorbeeld
  veiligheids- of energiebesparende functies vervullen.
- Bij het verwijderen van de Hotel Card worden alle evt. nog ingeschakelde
  verbruikers uitgeschakeld.
- Pas na het insteken van de kaart wordt de stroomkring via het drukcontact
  actief geschakeld.
- Zwevende schakelaarwip zorgt voor automatische en precieze positionering van
  de wip in het afdekraam.
- Snelle bevestiging (3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Spanningscontrole van voren mogelijk.
- Een uniforme striplengte (11 mm) voor schakelaars en wandcon-tactdozen zorgt
  voor een snellere en efficiëntere montage.
- Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
-  Goed toegankelijke ontgrendelhendel.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.
- Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.
- Door 180°-draaiing van het verlichtingselement kan afhankelijk van de
  schakelaar worden gewisseld tussen controleverlichting en continuverlichting.

Technische gegevens:
Inbouwdiepte: 32 mm
Aansluitingdoorsnede:
- voor massieve en soepele geleiders tot: 2,5 mm²
Nominaal vermogen:
- LEDi/ CFLi: 100 W

Aanwijzingen :
- Andere uitvoeringen op aanvraag.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 3140 70 zuiver wit glanzend
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
