BNC 2-v crimpaansluiting Basiselement zwart m [5630 10]
Basiselement BNC 2-voudig
Crimpaansluiting
Communicatietechniek
zwart mat

Technische gegevens:
Golfimpedantie: 50 ?
Inbouwdiepte: 25 mm

Aanwijzingen :
- Uitsluitend voor schroefbevestiging.
- Let op! Houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en met
  buigradii.
- Bij gebruik van deze stopcontacten bestaat een vermogensbegrenzing van 15 W
  voor aangesloten apparaten.
- Installatie-advies:
  Kaiser elektronicadoos
  Inbouwmontage: Kaiser art. nr.: 1068-02
  Holle-wandmontage: Kaiser art. nr.: 9062-94
  Betoninstallatie: Kaiser art. nr.: 1268-40
- Niet geschikt voor montageplaat met klapdeksel.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5630 10 zwart mat
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
