SCHUKO 2x précâbl. + cadre Gira Standard 55 blanc s [4793 04]
Prise SCHUKO 2x 16 A 250 V~précâblée, complète avec cadre de finition
Standard 55
System 55
blanc satiné

Caractéristiques techniques:
Profondeur de montage: 32 mm
Propriétés des conducteurs: rigide et flexible
section de raccordement:
- Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm²

Indications :
- Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de
  mise à la terre
- Convient pour boîtier d'encastrement double, p. ex. Kaiser, Attema UD50 et
  PVD 50, HAF 250 et G250, ainsi que les boîtiers pour goulottes à clipser de
  Van Geel.

Etendue de la livraison:
- Au complet avec cadre de finition double Gira Standard 55.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 4793 04 blanc satiné
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
