lumin.LED BL System 55 [2361 00]
Luminaire d'orientation LED 230 V~ blanc
System 55
blanc

Caractéristiques:
- Luminaire d'orientation LED pour usage privé et professionnel.
- La lampe d'orientation sert p. ex. à l'éclairage de marches d'escalier ou
  comme aide pour l?orientation dans les locaux sombres.
- La luminosité du luminaire est réglable individuellement.
- Dans la cache, on peut placer un film individuellement inscriptible.
- On peut placer des pictogrammes pour l'identification du local et du trajet.

Caractéristiques techniques:
Tension nominale: 230 V CA, 50 Hz
Puissance absorbée: 1,7 W/8,5 VA
Plage de luminosité: 3 à 100 %
Nombre de LED: 4
Température de couleur:
- blanche: env. 5000 K
Profondeur de montage: 30 mm
Température ambiante: De 0 °C à +40 °C

Indications :
- Marquage professionnel via le service de marquage Girawww.marking.gira.com.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2361 00 blanc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
