cadre fin. 4x Gira E1 blanc [0214 150]
Cadre de finition Gira E1
blanc brillant
E1
4x

Caractéristiques:
- Programme d?interrupteurs dans les couleurs blanc brillant ou satiné mat,
  anthracite, noir mat ou gris mat.
- Cadre carré avec cadre de finition (rayon d?angle R = 7 mm).
- Matériau incassable, résistant aux chocs et aux rayures, résistant aux UV,
  pour sollicitations élevées.
- Sans halogène.
- Pour une uniformité de design, des fonctions telles que la communication et le
  contrôle de porte, les portes automatiques, l?éclairage LED d?orientation, la
  signalétique de porte, le système d?appel infirmier et le système d?étiquetage
  sont intégrés au programme d?interrupteurs.
- Incassable.

Indications :
- Convient également pour installations en goulotte.
- En combinaison avec le kit d'étanchéité, le cadre de finition (1 à 5x)
  convient également pour le montage encastré protégé contre l'eau IP44.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 0214 150 4x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
