lumin.LED BLC System 55 [2364 00]
Luminaire d'orientation LED 230 V~ blanc chaud
System 55
blanc chaud

Caractéristiques:
- Luminaire d'orientation LED pour usage privé et professionnel.
- La lampe d'orientation sert p. ex. à l'éclairage de marches d'escalier ou
  comme aide pour l?orientation dans les locaux sombres.
- La luminosité du luminaire est réglable individuellement.
- Dans la cache, on peut placer un film individuellement inscriptible.
- On peut placer des pictogrammes pour l'identification du local et du trajet.

Caractéristiques techniques:
Tension nominale: 230 V CA, 50 Hz
Puissance absorbée: 1,7 W/8,5 VA
Plage de luminosité: 3 à 100 %
Nombre de LED: 4
Température de couleur:
- blanc chaud: env. 2700 K
Profondeur de montage: 30 mm
Température ambiante: De 0 °C à +40 °C

Indications :
- Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de
  mise à la terre
- Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon CEI
  60884-1.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2364 00 blanc chaud
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
