OB-beh. 1-v System 106 antraciet [5501 910]
System 106 opbouwbehuizing
1-voudig
Deurstations
antraciet

Onafhankelijk van de vooruitgang in de bouw kunnen de behuizingen al bij de
ruwbouw worden gemonteerd. Leidingen en modules kunnen worden toegevoegd
wanneer ze nodig zijn.
Behuizing in een verkeerswit (RAL 9016) of antraciet gelakte metaallegering
verkrijgbaar: robuuste materialen die zorgen voor een lange levensduur.

Kenmerken:
- Zeer lage opbouwhoogte van 28,4 mm.
- Verticale en horizontale montage (alleen bij opbouwbehuizing 2-voudig,
  3-voudig, 4-voudig en 5-voudig) maakt een optimale aanpassing aan de
  montageplaats mogelijk.
- Geschikt voor gebruik op gevels met geďntegreerd warmte-isolatiesysteem.

Technische gegevens:
Afmetingen in mm:
- 1-voudig: B 106,5 x H 106,5 x T 23,35
- 2-voudig: B 106,5 x H 213,0 x T 25,35
- 3-voudig: B 106,5 x H 319,5 x T 25,35
- 4-voudig: B 106,5 x H 426,0 x T 25,35
- 2 x 2-voudig: B 213,0 x H 213,0 x T 25,35
- 5-voudig: B 106,5 x H 532,5 x T 25,35

Aanwijzingen :
- Opbouwbehuizing 1-voudig alleen voor gebruik met deurstationmodule en System
  106 Keyless In-componenten.

Levering:
- Bandkabel, 10-polig en afsluitweerstanden zijn bij de levering inbegrepen
  (uitzondering: Opbouwbehuizing 1-voudig.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5501 910 antraciet
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
