insch.stroombegr. Accessoires [0810 00]
Inschakelstroombegrenzer
Inbouwbasiselementen, toebehoren


Kenmerken:
- Voor begrenzing van inschakelstromen bij moeilijke belastingen, bijv. led- en
  spaarlampen alsook parallel gecompenseerde TL-lampen.
- De inschakelstroombegrenzer kan door zijn geringe afmetingen in een normale
  apparaatdoos, bijvoorbeeld achter een basiselement (relais)
  automatic-schakelaar, worden ingebouwd.
- Het apparaat wordt in serie met de belasting geïnstalleerd.

Technische gegevens:
Nominale spanning: AC 230 V, 50 Hz
Aansluitvermogen:
- Energiezuinige lampen, fluoriscentielampen: max. 200 W
- Led: max. 30 W
Lengte van de aansluitleiding: 2 x ca. 70 mm
Omgevingstemperatuur: max. +25 °C
Afmetingen:
- B x h x d: 32 x 50 x 12 mm

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 0810 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
