Dét. fumée Dual socle 230 V Détecteur de fumée blanc [2337 02]

Détecteurs de fumée


Des critères de qualité augmentés et des perfectionnements techniques pour les
détecteurs de fumée sont représentés sur le marché par la nouvelle marque
d'homologation Q. Le nouveau Q-Label est un label de qualité indépendant et
indépendant du fabricant pour détecteurs de fumée de haute qualité qui sont
particulièrement contrôlés pour l'utilisation à long terme. Les détecteurs de
fumée Gira de la dernière génération satisfont aux critères du nouveau label
de qualité Q-Label. Les détecteurs de fumée fonctionnent selon le principe
photo-électrique de la lumière diffusée sans composé radioactif. Les
détecteurs de fumée détectent un dégagement de fumée à temps et avertit avant
que la concentration en fumée ne puisse devenir dangereuse pour l'être humain.
L'alarme est donnée par un puissant signal d'alarme pulsé ainsi qu'une LED
clignotante.

Caractéristiques:
- Utilisation uniquement dans des locaux d?habitation privés ou des locaux
  similaires conformément à la norme DIN 14676.
Q-Label:
- Longévité contrôlée et réduction des fausses alarmes.
- Stabilité accrue, par exemple contre les influences extérieures.
- Pile incorporée à demeure avec une durée de vie allant jusqu'à 10 ans.
- FormeAselon DIN EN 14604.
- Homologation KRIWAN.
- 
- 
- Le raccordement du câble d'alimentation/mise en réseau se fait dans le socle.
  Lors du placement du détecteur de fumée, le contact est automatiquement
  établi.
- 
- 
- 
- 

Caractéristiques techniques:
Alimentation en tension: via la pile du détecteur de fumée
Durée de vie de la pile: jusqu?à 10 ans (après activation)
Signal acoustique: Alarme : au moins 85 dB (A)
Signal optique: Anneau lumineux (LED rouge)
Température ambiante: -5°C à +55°C
Hauteur de montage: max. 6 m
Indice de protection: IP30
Domaine d'application: DIN 14676
Normes:
- : DIN 14604
- Forme: A
Alimentation en tension: 
Batterie:
- : 
- Type: U9VL-J-P
- N° UN: 3091
Durée de vie de la pile: 
Signal acoustique:
- Alarme: 
- : 
Signal optique: 
Poids: 
Dimensions:
- Boîtier: 

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2337 02 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
