S3000 thermostat Display Gira F100 blanc [5393 112]
Thermostat d´ambiance Display System 3000
Gira F100
blanc brillant

Caractéristiques:
- Commande au moyen de la surface tactile capacitive.
- Régulation manuelle et temporisée de la température ambiante.
- L'heure actuelle peut être mémorisée comme heure de commutation, programmation
  rapide.
- Changement automatique heure d'été/heure d'hiver désactivable.
- Minuterie avec trois zones de mémoire. Confort et temps d?abaissement pour
  Lu-Ve et Sa+Dim pour chaque zone de mémoire.
- Réglage d'une température de confort, d'abaissement, de refroidissement et
  d'antigel.
- Sortie du régulateur : Modulation de largeur d'impulsion (MLI) ou commande à
  deux points.
- Optimisation du chauffage (la température est atteinte à l'heure fixée).
- Adaptation aux vannes (ouvertes hors tension ou fermées hors tension).
- Activation du mode de refroidissement via l'utilisation.
- Supporte les capteurs de température internes et externes.
- Détection chute température.
- Verrouillage de commande.
- Fonction de protection de vanne.
- Le Display s'éteint au bout de 2 minutes, affichage permanent de l'heure
  actuelle possible.
- La combinaison du module rapporté 5394xx avec 540700 n?est possible qu?à
  partir de I05 (index).

Caractéristiques techniques:
Précision de marche par mois: ± 10 s
Réserve de marche: env. 4 h
Température ambiante: -5°C à +45°C

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5393 112 blanc brillant
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
