wipjl.drukc. pijlen K/P Opbouw cr.wit [3158 10]
Wipjaloeziedrukcontact 10 A 250 V~
met pijlsymbolen, montageplaat
en adapter K/P25
Opbouw
crème wit

Kenmerken:
- Met vergrendeling tegen dubbelzijdig inschakelen.
- Elektrisch en mechanisch vergrendeld.

Technische gegevens:
Aansluitingdoorsnede:
- voor massieve en soepele geleiders tot: 2,5 mm²

Aanwijzingen :
- De volgende apparaten worden met montageplaat en kabelinvoer geleverd.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 3158 10 crème wit
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
