capot enfich. cadre adapt. System 55 noir m [0682 005]
Capot enfichable avec cadre adaptateur pour appareils avec cache (50 x 50 mm)
et sortie oblique
System 55
noir mat

Caractéristiques:
- Le capot et le cadre de finition (1x à 5x) permettent d'intégrer dans le
  programme d'interrupteur des appareils d'autres fabricants avec cache centrale
  carrée (50 x 50 mm), par ex. des sociétés Alcatel, AMP Econo Link System,
  Brand-Rex, METZ CONNECT (BTR), Kannegieter BICC Brand Rex, Krone, Molex,
  Reichle de Massari, Rutenbeck, boîtier de jonction RJ45 cat.5 BICC de Schumann
  Netzwerktechnik, Siemens ICCS 100 et 300, Telegärtner, Telenorma, TKM, Quante,
  Panduit (2x MSCSP 2), etc.

Indications :
- Anneau de support non fourni.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 0682 005 noir mat
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
